|  |
| --- |
|  |
| **أعمال صيانة في مبنى وزارة العمل** |
|  | رقم البند | وصف العمل | الوحدة | سعر الوحدة بالدينار | الكمية | القيمة بالدينار |
|  |
|  |
|  | -1 | تقديم وتنفيذ دهان زفتة ساخنة - زفتة ساخنة عيار (70/60) وزفتة ساخنه عيار30/20 وبنسبة 50% وعلى وجهين متعاكسين مع فرد طبقة من السمسمية فوق الوجه الثاني وعمل فحص للعمل بعد الانتهاء بواسطة المياه فحص الغمرمع رفع طبقة الزفتة مسافة 20 سم على الاقل على جدران التصوينة وكذلك عمل مسافة بين الرولات الموجودة وطبقات الزفتة الجديدة مسافة لا تقل عن 10سم والعمل يشمل على - (أ- ازالة الرولات القديمة دون المساس بالتمديدات الكهروميكانيكية القائمة وتنظيف السطح وتنفيخة وازالة ما يلزم من الاوساخ ب- فحص ميلان السطح بواسطة المياه والتأكد من انسياب المياه الى المزاريب وحصر أماكن تجمع المياه ومعالجة منسوبها بواسطة المواد الاسمنتية الخاصة (مدة ميلان) والكيل للمسقط الافقي فقط وعلى ان يتم تسليم كل طبقة على حدة | متر مربع |   | 350 |   |
|  | -2 | تقديم وتركيب قواعد من زوايا الحديد الصلب المدهون حرارياً (ضد الصدأ) لرفع الوحدات الخارجية للمكيفات والتثبيت بالتصوينة مع كل ما يلزم لإنجاز العمل من نقل المكيفات وتوصيلها وتثبيتها  | عدد |   | 5 |   |
|  | -3 | ازالة جميع الخطوط والمواسير النحاسية الملغاة والخاصة بالمكيفات الموجودة في المنوروالمتصلة بالسقف المستعار في الطابق الرابع واغلاق الفتحات بين المنور والسقف المستعار وعمل كل ما يلزم وحسب ارشادات المهندس المشرف | مقطوع |   |   |   |
|  | -4 | استبدال خط نظام اطفاء الحريق المائي من المنور لغاية كبينة اطفاء الحريق والغاء الخط القديم الموجود في سقف الطابق الرابع بنفس المواصفات القائمة ويتحمل المقاول أي ضرر يأثر على شبكة اطفاء الحريق ويتم الاستبدال حسب المواصفات القائمة دون اي علاوه على السعر  | مقطوع |   |   |   |
|  | -5 | تقديم وتركيب واستبدال الاسقف المستعارة التالفة بأخرى جديده (حسب الواقع) ذات نفس النوعية واللون والحجم والابعاد | عدد |   |   |   |
|  | -6 | تقديم وتنفيذ أعمال صيانة ودهان ضد الرطوبه والعوامل الجوية للمناطق المتضررة (نفس اللون الموجود حالياً) مع عمل صيانة كاملة من حف ومعجون ودهان وحسب توجيهات المهندس المشرف  | مقطوع |   |   |   |